**河南省环境保护厅关于河南恒裕炭素有限公司(原博爱县恒裕碳素制品有限公司)10万吨/年预焙阳极扩建项目竣工环境保护验收的函**

河南省环境保护厅关于河南恒裕炭素有限公司(原博爱县恒裕碳素制品有限公司)10万吨/年预焙阳极扩建项目竣工环境保护验收的函

豫环函[2017]79号

河南恒裕炭素有限公司：

　　你公司上报的《河南恒裕炭素有限公司（原博爱县恒裕碳素制品有限公司）10万吨/年预焙阳极扩建项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我厅网站公示期满。经研究，函复如下：

　　一、经对该项目环保设施进行现场检查，并对验收监测报告进行审查，我厅认为，该项目落实了环评及批复文件等提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，该项目竣工环境保护验收合格。

　　二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容：

　　1．废气防治设施。煅烧炉烟气经“重力除尘设施+余热回收+双碱法脱硫"处理后，由70米高烟囱排放；焙烧炉以天然气为燃料，产生的烟气经“预除尘+温控阻火+电捕焦油器"处理后，由55米高烟囱排放；沥青保温池烟气经“集气罩收集+电捕焦油器"处理后，由20米高排气筒排放；中碎、筛分、磨粉废气经袋式除尘处理后，由20米高排气筒排放；混捏成型烟气经“集气罩收集+焦粒吸附及袋式除尘器"处理后，由20米高排气筒排放。建设了全封闭的原料仓库。安装了自动监测设施并与环保部门联网。

　　2．废水防治设施。生产废水直接冷却水经除油、沉淀后循环使用，不外排；间接冷却水经降温后循环使用，不外排；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后进入生活污水储存池，不外排。

　　3．固体废物防治设施。建设有危险废物暂存间和一般固废堆存间。

　　4．噪声防治设施。项目对主要噪声源采取消声、隔声、基础减振等措施。

　　三、河南省环境监测中心对该项目进行的环境监测结果（豫环监验字〔2014〕第052号）数据表明：

　　1.煅烧炉烟气、焙烧炉烟气、沥青保温池工艺废气、混捏成型工艺废气、中碎筛分工艺废气等分别经处理后，外排废气中烟尘、二氧化硫、沥青烟、氟化物排放浓度均符合《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5标准限值要求。

　　厂界颗粒物、苯并（a）芘无组织排放最大浓度测定值均符合《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6标准限值要求。

　　2.该公司东、西、南、北昼夜间厂界噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

　　3．该项目化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫排放总量分别为0吨/年、0吨/年、39.7吨/年、184吨/年，满足原河南省环保局对该项目环评批复中要求的污染物排放总量控制指标。

　　四、生产过程中，你公司应加强对环保设施的管理维护，保证设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。加强事故风险防范，杜绝生产事故引发环境污染事故。

　　五、你公司应落实环境污染治理攻坚战中关于碳素行业特别排放限值及相关环境管理要求。

　　六、如果今后国家或我省颁布新标准，届时你公司应按新标准执行。

2017年4月13日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/a1a445b79b1da626eca29f04f27ccd15bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/a1a445b79b1da626eca29f04f27ccd15bdfb.html" \t "_blank)