**安徽省发展改革委关于池州贵兴非矿新材料有限公司年产15万吨氧化钙10万吨氢氧化钙5万吨轻质碳酸钙建设项目节能报告的审查意见**

安徽省发展改革委关于池州贵兴非矿新材料有限公司年产15万吨氧化钙10万吨氢氧化钙5万吨轻质碳酸钙建设项目节能报告的审查意见

皖发改能评[2019]10号

池州市发展改革委：

　　你委《关于审查池州贵兴非矿新材料有限公司年产15万吨氧化钙10万吨氢氧化钙5万吨轻质碳酸钙建设项目节能评估报告的请示》（池发改环资〔2019〕8号）及有关材料收悉。经审查，具体意见如下：

　　一、原则同意该项目节能报告。

　　项目代码：2017-341702-30-03-021634。

　　二、项目总投资8000万元，年综合能源消费总量19217.11吨标煤（当量值）。

　　三、建设单位应改进和加强以下节能工作：

　　（一）优化工艺方案及设备选型，降低生产能耗。优化变压器选型，选用高效光源和节能灯具，节约电能消耗。优化给水工程设计，用水器具选用节水型产品，降低水消耗量。优化总平面图和工艺布局，降低厂区能耗。采用建筑节能措施，减少建筑能耗。加强能源管理和能源计量工作，加强能耗控制，完善能源管理体系。

　　（二）选用高效节能设备。采用达到国家一级能效标准或国家“节能产品惠民工程"推广目录中的产品和设备，特别是变压器、风机、水泵、照明器具等，将设备能效指标作为重要技术指标列入设备招标文件和采购合同。

　　（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T23331）、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587）等，建立健全能源管理体系。根据《用能单位能源计量器具配备和管理导则》（GB17167）、《火力发电企业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T21369）等标准规范，严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

　　四、请你委依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告项目有关事项。

　　五、省发展改革委将对项目节能审查意见的落实情况，适时组织跟踪检查。

安徽省发展和改革委员会

2019年3月17日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/0f187bdcfc13949e05a6012adbb3b5d5bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/0f187bdcfc13949e05a6012adbb3b5d5bdfb.html" \t "_blank)