**田阳县住房和城乡规划建设局关于进一步加强建筑施工领域一氧化碳中毒防范和火灾防控工作的通知**

田阳县住房和城乡规划建设局关于进一步加强建筑施工领域一氧化碳中毒防范和火灾防控工作的通知

阳住建通[2019]8号

各建设、施工、监理及有关单位：

　　为贯彻落实百色市人民政府办公室《关于进一步加强预防非职业性一氧化碳中毒宣传工作的通知》（百机发21号）文件精神，为切实做好建筑工地一氧化碳中毒防范和火灾防控工作，切实保障人民群众生命财产安全，现将有关事项紧急通知如下。

　　一、切实提高认识，加强组织领导

　　各建设、施工、监理单位要切实提高对建筑工地非职业性一氧化碳中毒防范工作重要性的认识，以对人民群众生命安全高度负责的态度，加强组织领导、统筹协调、密切配合、齐抓共管，采取有力有效措施，扎实做好一氧化碳中毒事故的相关防范工作，坚决遏制一氧化碳中毒事故的发生。

　　二、强化宣传教育，增强防范能力

　　各建设、施工、监理单位要积极利用建筑工地内的宣传栏、宣传横幅、业主交流群、班前培训教育等各个宣传手段，深入开展防范一氧化碳中毒的科普宣教，倡导“最好的挽救就是预防"的防范理念，做到人人皆知。要普及一氧化碳中毒救治知识，指导工人科学防范和应对，切实增强群众的自救、互救和防范能力。一旦发现有人一氧化碳中毒，首先要立即开窗通风，同时拨打120急救电话。

　　三、全面开展排查，及时消除隐患

　　各建设、施工、监理单位要按照《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》、《建设工程施工现场生活区设置和管理规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》等标准、规范，开展一氧化碳中毒工作的安全检查，并将以下内容作为检查重点：

　　（一）施工现场建立消防安全责任制及消防安全应急预案并有效落实，严格贯彻领导带班和管理人员值班制度，定期组织开展消防安全演练，着力提升消防安全“四个能力"；

　　（二）施工现场办公、宿舍用房、集体就餐食堂的建筑构件的燃烧性能等级必须符合要求。使用空调、电暖器时，必须使用合格的产品，宜在室外设置专用插座；淋浴间使用燃气液化气的，要做好通风措施。要配备专人对易引发一氧化碳中毒的部位和设施进行管理和日常巡查；

　　（三）办公、宿舍用房隔壁紧邻发电机设备间等易产生一氧化碳房间的，要确保两房间隔断严密，防范因“串烟"导致的煤气中毒事故；

　　（四）施工现场动火作业必须履行审批手续。电气焊作业人员须持证上岗，高处电气焊作业时，要有防止焊渣掉落的措施，焊渣可能掉落的下方应进行可燃物清理（或覆盖、隔离），备足灭火器材（或灭火用水）并设专人看护；

　　（五）要按规定设置临时消防给水系统。冬季的临时消防给水系统应有可靠的防冻保温措施。要保证消防设施充足有效，保证消防通道符合要求。

　　四、工作要求

　　（一）统一思想，提高认识。冬季是一氧化碳中毒事件高发期，各单位要充分认识到一氧化碳中毒和火灾防控工作的重要性和紧迫性，加强对在建工人的指导和教育，进一步提高建筑工人对一氧化碳中毒和火灾防控的防范意识。停工的工地，要加强领导带班和管理人员值班，及时对施工现场进行巡查，确保安全；

　　（二）明确职责，落实责任。各建筑施工单位要切实落实主体责任，指定专门领导负责此项工作，要有安排、有部署；

　　（三）掌握信息，及时上报。建设工程施工现场发生火灾事故或煤气中毒事故后，项目必须及时将事故情况及时上报并迅速组织开展救援，出现漏报、瞒报、不及时上报等情况的，将追究相关单位和个人的管理责任。

田阳县住房和城乡规划建设局

2019年1月18日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/02df153a12720133b99be9a986e9aa6fbdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/02df153a12720133b99be9a986e9aa6fbdfb.html" \t "_blank)